# 温州市中医院存储服务器及硬盘采购项目遴选文件

**一、项目概况**

项目名称：温州市中医院存储服务器及硬盘采购

采购方式：公开遴选（非政府采购）

预算金额：70000元

1. **项目内容及要求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **技术参数** | **建议品牌** | **单位** | **数量** | **图片** |
| 1 | 8TB硬盘 | （1）硬盘容量：≥8TB  （2）接口类型：[SATA III](https://detail.zol.com.cn/serverhd/p34419/)  （3）接口速率：6Gb/s  （4）缓存：≥[256MB](https://detail.zol.com.cn/serverhd/p31907/)  （5）转速：[7200转/分](https://detail.zol.com.cn/serverhd/s2208/)  （6）工作温度：5-60℃ | 希捷（Seagate）、WD西部数据、 | 块 | 28 |  |
| 2 | 网络视频存储服务器 | （7）主处理器：64位高性能多核处理器；  （8）操作系统：嵌入式LINUX系统；  (9)控制器：单控制器；  (10)高速缓存：标配8GB，可扩展至128GB；  (11)视频直存（私有协议）：最大支持400路（800Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放；  (12)硬盘接口：24个，SATA，单盘最大支持16TB，支持热插拔，支持CMR； | 大华、海康威视 | 台 | 1 |  |
| 3 | 校时服务器 | NTP时钟主要特点:  (13)同步精度高，易于操作，性能可靠。  (14)采用模块化插件式设计，方便功能集成，满足不同的需要。  (15)采用模块化设计，模块灵活调配，满足不同行业的需求。  (16)可对时间信号进行延迟补偿。  (17)每一路时间信号都可以独立设置输出信号格式。  GPS/BD信号：  (18)通道数：48通道；  (19)捕获时间：热启动时间＜1min、冷启动时间＜25min；  (20)授时能力：1200次/秒；  (21)守时精度：≤100us（24 小时）；  (22)授时精度：≤1ms。  (23)网络接口：RJ45以太网接口，管理口是百兆接口，NTPINP、NTP1、NTP2是千兆接口。  (24)AC：90～240V，55Hz±8Hz；  (25)工作温度：-40° C- +85° C。  (26)湿度：5% 至 95%，无凝结。 | 大华、海康威视 | 台 | 1 |  |
| 4 | 调试费 | 新增的服务器加24块硬盘，并根据院方要求将重点部位、对外窗口等监控点位移至此服务器。4块8T硬盘加至旧有存储服务器内。旧有存储服务器存储时间不一，存储的监控点位数量不一，工程需对旧有存储服务器监控点位做调整，使每个存储服务器内录像保存时间不低于40天。 |  | 项 | 1 |  |

注：1、上方采购内容列表中，每款产品投标人需自行选择其中一个品牌进行投标，原则上建议投标人对所列产品投标品牌保持一致性，但投标品牌仅限于上方表格中的建议品牌。

2、以上要求中需提供相关检测报告或相关证明文件（加盖公章）的，若投标人未提供将不得分。

**三、付款方式**

全部货物交付完毕并经最终验收合格后，乙方向甲方开具与合同同等金额的发票，甲方在收到发票后30个工作日内向乙方支付全部合同价款。

**四、其他要求**

1. 交货期：合同签订后 30日内到货。
2. 交货地点：温州市中医院指定地点（货物发出后，中标人需及时向采购人提供货物运输相关信息）
3. 售后技术服务**：**免费送货上门，免费安装调试。接到采购人通知后，温州及附近地区4小时内到达采购人现场，外地24小时内派人赴现场处理设备质量问题。如超过48小时未能解决的，中标人须提供中标产品相同或以上性能的备用设备供采购单位使用。

4、免费质保期：货物免费期3年（自最终验收合格之日起算），在质保期内设备运行发生故障，免费上门维修、免费更换零部件；设备提供终身售后服务。

**五、评分细则**

**1、商务技术分（0-70分）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评定项目 | 分值 | 评分细则 |
| 1 | 技术参数 | 40 | 对应于遴选文件遴选技术要求(26项）的偏离度，每一项（点）偏离扣 1 分，扣完为止。 |
| 2 | 同类项目业绩 | 3 | 投标人提供2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）的同类项目业绩，每提供一个有效业绩得1分，最高得3分（提供合同复印件加盖公章，未提供不得分） |
| 3 | 企业综合实力 | 8 | 1.投标人具有《信息安全管理体系认证证书》（ISO: 27001）、  《质量管理体系认证证书》（ISO:9001）、《业务连续性管理体 系认证证书》（ISO: 22301）、《售后服务认证证书》五星级证 书，每个得1分，最高得4分。   1. 投标产品制造商具备以下生产供应能力相关管理体系认证证 书：   《质量管理体系认证证书》（ISO9001）、《业务连续性管理体系认证证书》（ISO22301）、《供应链管理体系认证证书〉 （ISO28000）、  《GB/T33000安全生产标准化体系认证证书》，每个得1分，最高得4分。  （提供证书复印件加盖公章，未提供不得分） |
| 4 | 组织实施方案 | 6 | 组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性程度；  项目组织是否机构健全、职责明确、人员设备软件等配备充分；  实施进度是否清晰、准确、完整，关键节点的控制措施是否有力、 合理、可行；质量管理制度是否健全，制度完善，质量规格能否 符合技术要求规定，是否有完善项目开发质量保证体系和措施。  实施方案清晰、合理、完整的，得6-4分；  实施方案较清晰、较合理、较完整的，得4-2分；  实施方案不清晰、不合理、不完整的，得2-0分；  未提供实施方案的，不得分。 |
| 5 | 售后服务方案 | 10 | 投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等，对服务承诺的保障措施，提供解决方案，根据投标提供的方案评分。  售后服务方案可行、合理、响应及时、保障措施完整的，得10-6分；  售后服务方案基本可行、合理、响应时间较长、保障措施基本完整的，得6-3分；  售后服务方案较合理、响应时间长、保障措施不完整的，得3-0分；  未提供售后服务方案的，不得分 |
| 6 | 培训方案 | 3 | 投标人提出培训计划、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容是否完整、科学合理。  培训方案完整、科学、合理的，得3分；  培训方案较完整、科学、合理的，得2分；  培训方案基本完整、合理的，得1分；  未提供培训方案的不得分 |

**2、价格分（0-30分）**

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其得分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

#### **（1）报价一览表**

项目名称：温州市中医院存储服务器及硬盘采购

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 报价（人民币元） | 质保期 |
| 1 | 存储服务器及硬盘采购 | 大写： |  |
| 小写： |

**说明：不提供此表格将被视为没有实质性响应遴选文件。**

投标人全称（盖章）：

日期： 年 月 日

**（2）投标分项报价表**

项目名称： （价格单位：人民币元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号规格、产地 | 制造厂商名称 | 数量 | 单价  （含税） | 总价  （含税） | 免费  质保期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... ... |  |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费（含卸货） | | |  | | | | |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、验收等费用） | | |  | | | | |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 | | |  | | | | |
| 税金 | | |  | | | | |
| 总计价 | | |  | | | | |

**说明：**1.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.此表的合计价应与附件二“开标一览表”的投标报价相一致。

3.如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

投标人全称（盖章）：

日期： 年 月

**六、设备配置清单**

**设备成套供货清单（或详细配置清单）**

**项目名称： 项目编号：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **品牌、规格型号** | **单位** | **数量** | **原产地** | **制造商** | **质保期** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：按招标内容中技术规格及配置要求逐项列出一一对应附在技术资信标内。**

投标人全称（盖章）：

日期： 年 月 日