# 温州市中医院立式冷藏柜、小型立式冷冻柜、电视机采购文件

**一、项目概况**

项目名称：温州市中医院立式冷藏柜、小型立式冷冻柜、电视机

采购方式：公开遴选（非政府采购）

预算总金额：13100元。其中立式冷藏柜预算8200元，小型立式冷冻柜预算3000元，电视机预算1900元（报价不能超过项目预算总金额及各分项预算金额，否则视为无效投标）

**二、项目内容及要求**

| **序号** | **技术要求** | **投标响应** |
| --- | --- | --- |
| **一** | **立式冷藏柜** |  |
| 1.1. | 采购立式冷藏柜1台 |  |
| ★1.2. | 制冷方式：风冷 |  |
| 1.3. | 外形尺寸（长\*宽\*高）：1800\*700\*1970（mm）（允许±10mm的偏差） |  |
| ★1.4. | 总容积≥1332（L），冷藏容积≥1332（L） |  |
| 1.5. | 电子温控，温度范围：0~10℃ |  |
| 1.6. | 输入功率≤440（W） |  |
| 1.7. | 标准耗电量≤7.4（kw.h/24h） |  |
| 1.8. | 噪音值≤60dB |  |
| 1.9. | 内外部全不锈钢材质，坚固耐用 |  |
| 1.10. | 具备3扇门，自动回归门设计 |  |
| 1.11. | 柜体内部具有≥4层可调节层架 |  |
| 1.12. | 柜体底部配置有360°万向轮，万向轮灵活耐用 |  |
| **二** | **小型立式冷冻柜** |  |
| 2.1. | 采购小型立式冰柜1台 |  |
| ★2.2. | 制冷方式：风冷 |  |
| 2.3. | 外形尺寸(深\*宽\*高)：770\*710\*1570mm（允许±10mm的偏差） |  |
| ★2.4. | 总容积≥311（L），冷冻容积≥311（L） |  |
| 2.5. | 温度范围：全冷冻（-16℃~-24℃），速冻（-32℃） |  |
| 2.6. | 冷冻能力≥8.5（kg/12h） |  |
| 2.7. | 标准耗电量≤0.89kw·h/24h |  |
| 2.8. | 噪音值≤39dB |  |
| 2.9. | 净重≤60Kg |  |
| 2.10. | 能效等级：1级 |  |
| 2.11. | 面板材质：彩钢，耐磨损、易清洁、耐腐蚀 |  |
| 2.12. | 具备开门报警功能：门长时间开启，会蜂鸣报警 |  |
| 2.13. | 柜体内部配置透明抽屉，承重性强，清洗方便 |  |
| 2.14. | 可进行全冷冻全冷藏模式转换，全冷藏温度范围：2℃~8℃，速冷：2℃ |  |
| **三** | **电视机** |  |
| 3.1. | 采购电视机1台 |  |
| ★3.2. | 屏幕尺寸：[43英寸](https://detail.zol.com.cn/hotel_tv/p32787/) |  |
| 3.3. | 分辨率：[1080P（1920\*1080）](https://detail.zol.com.cn/hotel_tv/p29349/) |  |
| 3.4. | 电源性能：220V/50Hz |  |
| 3.5. | 产品功耗≤110W |  |
| 3.6. | 待机功耗≤0.5W |  |
| 3.7. | 能效等级≤[2级能效](https://detail.zol.com.cn/hotel_tv/p29481/) |  |
| 3.8. | 亮度≥250cd/m2 |  |
| 3.9. | 对比度：16:9 |  |
| 3.10. | 扫描频率：60HZ |  |
| 3.11. | 响应时间；8毫秒 |  |
| 3.12. | 扬声器数量≥2个 |  |
| 3.13. | USB支持视频格式：AVI/MPG/TS/MKV/MOV/MP4/RM/RMVB |  |
| 3.14. | USB支持音频格式：MP3 |  |
| 3.15. | USB支持图片格式：JPEG/JPG |  |
| 3.16. | 接口类型：HDMI2.0≥2个,USB2.0≥1个 |  |
| 3.17. | 整机功率≤65W |  |
| 3.18. | 重量≤9kg |  |
| 3.19. | 机身尺寸：964×561×81mm（允许±10mm的偏差） |  |
| **四** | **安装验收** |  |
| 4.1 | 安装地点：医院指定科室 |  |
| 4.2 | 安装完成时间：合同签订后5个工作日内交货并完成安装验收交付甲方使用 |  |
| 4.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 4.4 | 验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 4.5 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的安全性能检测费等）由供方负责提供。 |  |
| **五** | **售后服务** |  |
| 5.1 | 免费保修：设备验收合格后保修≥1年，期间免一切维修费用 |  |
| **六** | **其他要求** |  |
| 6.1 | 厂家承诺过保后先维修再付款 |  |
| 6.2 | 提供操作手册、维修手册各一套 |  |
| 6.3 | 培训：提供临床应用操作培训，并提供临床资料(培训ppt等) |  |
| 6.4 | 项目所涉及软件终身免费升级 |  |
| 6.5 | 付款方式:验收合格后3个月内一次性付款，投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格 |  |
| 6.6 | 投标商提供的设备必须在距投标当日10个月内生产 |  |

**三、付款方式**

设备验收合格后3个月内一次性支付合同款项，投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格。

**四、评分细则**

**1、商务技术分（0-70分）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评定项目 | 分值 | 评分细则 |
| 1 | 对应于招标文件设备技术规格及配置的偏离度 | 30 | 与招标文件中货物技术规格及配置、商务要求对比，一项指标负偏离扣2分，标注★的指标负偏离每项扣4分，扣完为止。 |
| 2 | 投标设备配套的合理性 | 8 | 评委对投标设备配套的合理性、功能实现程度进行评价：投标设备配套合理、功能实现程度高的，得6-8分；配套较合理、功能实现程度较高的，得3-5分；配套合理性一般、不能完全达到临床要求功能的，得0-2分。 |
| 3 | 投标设备技术指标的先进性 | 2 | 评委对投标设备技术指标的先进性进行评价：技术指标高于招标要求且具有较高临床使用价值的，每项得1分；最高得2分。 |
| 4 | 投标机型的档次 | 11 | 投标机型在产品系列中属高档产品的，得8-11分；属中等档次产品的，得4-7分；属低档产品的，得0-3分。 |
| 5 | 运行成本 | 3 | 包括保修价格、售后服务方案、年运行费用和消耗品或易耗品价格等综合运行成本进行评价。 |
| 6 | 保修服务 | 2 | 设备保修期超过招标文件要求的，每增加1年加1分，增加部分不足1年的不计分。 |
| 7 | 投标产品总体质量性能 | 8 | 投标产品在临床上的使用情况、稳定性、故障率等总体质量性能综合评价。  A档：6-8分；B档：3-5分；C档：0-2分 |
| 8 | 市场占有率 | 3 | 提供温州市或浙江省内2020年1月1日起至今与最终用户签订的投标机型合同复印件，每份有效合同得1分，最多3分。（与同一采购人签订的多份合同或协议视为一个业绩） |
| 9 | 制造商或代理商的售后服务和维修能力 | 3 | 制造商或代理商的售后服务和维修能力，服务响应速度、服务人员水平、备品备件配置等综合评价。（0-3分） |

**2、价格分（0-30分）**

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其得分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

#### **（一）报价一览表**

项目名称：温州市中医院立式冷藏柜、小型立式冷冻柜、电视机

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 报价（人民币元） | 质保期 |
| 1 | 立式冷藏柜、小型立式冷冻柜、电视机 | 1项 | 大写： |  |
| 小写： |

**说明：不提供此表格将被视为没有实质性响应遴选文件。**

**（二）分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 单价（人民币元） | 质保期 |
| 1 | 立式冷藏柜 |  |  |  |  |
| 2 | 小型立式冷冻柜 |  |  |  |  |
| 3 | 电视机 |  |  |  |  |