# 温州市中医院景山院区一批家具采购（重）项目遴选文件

**一、项目概况**

项目名称：温州市中医院景山院区一批家具采购（重）

采购方式：公开遴选（非政府采购）

预算金额：90000元

**二、项目内容及要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称型号 | 规格尺寸（mm） | 材料 | 单位 | 数量 | 参考图片 | 备注 |
| 1 | 大会议桌 | 5000\*1400\*760 | 1、基材：均采用多层实木板，E0级标准，质量符合GB/T11718-2009《中密度纤维板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板要求及其制品》标准，含水率≤9%，甲醛释放量≤0.038mg/m3；总挥发性化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡.h）（72H）；静曲强度≥32MPa；内结合强度≥0.48MPa；表面结合强度≥1.14MPa；吸水厚度膨胀率≤12%。  2、面材：面板可选双面贴A级优质木皮，厚度为0.6mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。  3、五金件:采用优质五金五金件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。  4、油漆：选用环保净味油漆，质量符合GB/T18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，其中VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量均未检出,五底三面工艺制作，色泽美观、不变色、光滑耐磨。  5、功能：带走线功能。预留隐藏式走线槽，强弱电分离设计，带可掀走线面板，内部预留标准86 线盒孔，电源系统符合 3C 认证。 | 张 | 1 |  |  |
| 2 | 会议椅 | 538\*620\*930 | 1、面料：优质超纤皮覆面，质量符合GB/T16799-2018《家具用皮革》游离甲醛未检出;摩擦色牢度≥4级；撕裂力≥60N；禁用偶氮染料未检出;可萃取的重金属铅、镉未检出；游离甲醛含量未检出；皮面柔软光泽度好，厚度适中。  2、泡绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，回弹率≥40%，75%压缩永久变形≤7%，安全性能阻燃达到1级，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。  3、脚架：纯实木脚架，质地坚硬、半开放油漆处理工艺，纹理自然清晰。  4、油漆：选用环保净味油漆，质量符合GB/T18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，其中VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量均未检出,五底三面工艺制作，色泽美观、不变色、光滑耐磨。 | 张 | 17 |  | 黑色超纤皮，电镀钢脚 |
| 3 | 餐桌（坐12-14人) | φ2000\*760 | 1、基材：均采用多层实木板，E0级标准，质量符合GB/T11718-2009《中密度纤维板》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板要求及其制品》标准，含水率≤9%，甲醛释放量≤0.038mg/m3；总挥发性化合物（TVOC）释放率≤0.08mg/（㎡.h）（72H）；静曲强度≥32MPa；内结合强度≥0.48MPa；表面结合强度≥1.14MPa；吸水厚度膨胀率≤12%。  2、面材：面板可选双面贴A级优质木皮，厚度为0.6mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。  3、五金件:采用优质五金五金件，表面无锈蚀痕迹、鼓泡、开裂、毛刺、露底。  4、油漆：选用环保净味油漆，质量符合GB/T18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，其中VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量均未检出,五底三面工艺制作，色泽美观、不变色、光滑耐磨。  5、功能：转盘电动转可调速，遥控控制；内部落地钢架结构超强承重。 | 张 | 1 |  |  |
| 4 | 餐椅 | 595\*650\*940 | 1、面料：优质超纤皮覆面，质量符合GB/T16799-2018《家具用皮革》游离甲醛未检出;摩擦色牢度≥4级；撕裂力≥60N；禁用偶氮染料未检出;可萃取的重金属铅、镉未检出；游离甲醛含量未检出；皮面柔软光泽度好，厚度适中。 2、海绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，回弹率≥40%，75%压缩永久变形≤7%，安全性能阻燃达到1级，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。  3、曲木板：密度≥600kg/m3，含水率≤9%，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。 4、椅框椅脚架：全实木榫卯结构框架，半开放涂装工艺椅脚，纹路清晰自然。 | 张 | 12 |  |  |
| 5 | 后备餐椅 | 480\*550\*940 | 1、面料：优质超纤皮覆面，质量符合GB/T16799-2018《家具用皮革》游离甲醛未检出;摩擦色牢度≥4级；撕裂力≥60N；禁用偶氮染料未检出;可萃取的重金属铅、镉未检出；游离甲醛含量未检出；皮面柔软光泽度好，厚度适中。 2、海绵：环保型高密度、高回弹PU泡绵，符合QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，回弹率≥40%，75%压缩永久变形≤7%，安全性能阻燃达到1级，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜。  3、曲木板：密度≥600kg/m3，含水率≤9%，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。 4、椅框椅脚架：全实木榫卯结构框架，半开放涂装工艺椅脚，纹路清晰自然。 | 张 | 4 |  |  |
| 6 | 茶桌（含茶水柜） | 3000\*800\*760 | 桌面纯实木板（拼接），木蜡油 | 张 | 1 |  | 原木胡桃色 |
| 7 | 茶椅 | 标准 | 1、材质部分：采用优质全实木、超纤皮。材质纹理细腻，表面结疤少，坚韧耐潮.。木料须经二次烘干处理，含水率低于12%，保证不开裂、不扭曲、不变形。  2、工艺部分：制作上以传统榫卯工艺做法为主，尽量减少各种胶类材料与五金五金件的使用，环保安全可靠，坚固耐用。所有触手可及类锐处均做安全处理。  3、油漆部分：选用环保净味油漆，质量符合GB/T18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，其中VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量均未检出,五底三面工艺制作，色泽美观、不变色、光滑耐磨。  4、脚架：实木脚架，质地坚硬，纹理自然清晰。 | 张 | 1 |  |  |
| 8 | 茶椅 | 标准 | 1、材质部分：采用优质全实木、超纤皮。材质纹理细腻，表面结疤少，坚韧耐潮.。木料须经二次烘干处理，含水率低于12%，保证不开裂、不扭曲、不变形。  2、工艺部分：制作上以传统榫卯工艺做法为主，尽量减少各种胶类材料与五金五金件的使用，环保安全可靠，坚固耐用。所有触手可及类锐处均做安全处理。  3、油漆部分：选用环保净味油漆，质量符合GB/T18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，其中VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量均未检出,五底三面工艺制作，色泽美观、不变色、光滑耐磨。  4、脚架：实木脚架，质地坚硬，纹理自然清晰。 | 张 | 6 |  |  |
| 9 | 书房桌子 | 1400\*600\*760 | 1、材质部分：采用优质全实木。材质纹理细腻，表面结疤少，坚韧耐潮.。木料须经二次烘干处理，含水率低于12%，保证不开裂、不扭曲、不变形。  2、工艺部分：制作上以传统榫卯工艺做法为主，尽量减少各种胶类材料与五金五金件的使用，环保安全可靠，坚固耐用。所有触手可及类锐处均做安全处理。  3、油漆部分：选用环保净味油漆，质量符合GB/T18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，其中VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量均未检出,五底三面工艺制作，色泽美观、不变色、光滑耐磨。  4、脚架：实木脚架，质地坚硬，纹理自然清晰。 | 张 | 1 |  |  |
| 10 | 主人椅 | 595\*650\*940 | 1、材质部分：采用优质全实木、超纤皮。材质纹理细腻，表面结疤少，坚韧耐潮.。木料须经二次烘干处理，含水率低于12%，保证不开裂、不扭曲、不变形。  2、工艺部分：制作上以传统榫卯工艺做法为主，尽量减少各种胶类材料与五金五金件的使用，环保安全可靠，坚固耐用。所有触手可及类锐处均做安全处理。  3、油漆部分：选用环保净味油漆，质量符合GB/T18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，其中VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量均未检出,五底三面工艺制作，色泽美观、不变色、光滑耐磨。  4、脚架：实木脚架，质地坚硬，纹理自然清晰。 | 张 | 1 |  |  |
| 11 | 书柜博古架 | 2000\*350\*2000 | 1、材质部分：采用优质全实木。材质纹理细腻，表面结疤少，坚韧耐潮.。木料须经二次烘干处理，含水率低于12%，保证不开裂、不扭曲、不变形。  2、工艺部分：制作上以传统榫卯工艺做法为主，尽量减少各种胶类材料与五金五金件的使用，环保安全可靠，坚固耐用。所有触手可及类锐处均做安全处理。  3、油漆部分：选用环保净味油漆，质量符合GB/T18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，其中VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量均未检出,五底三面工艺制作，色泽美观、不变色、光滑耐磨。  4、脚架：实木脚架，质地坚硬，纹理自然清晰。 | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 床头柜 | 480\*350\*280 | 1、材质部分：采用优质全实木。材质纹理细腻，表面结疤少，坚韧耐潮.。木料须经二次烘干处理，含水率低于12%，保证不开裂、不扭曲、不变形。  2、工艺部分：制作上以传统榫卯工艺做法为主，尽量减少各种胶类材料与五金五金件的使用，环保安全可靠，坚固耐用。所有触手可及类锐处均做安全处理。  3、油漆部分：选用环保净味油漆，质量符合GB/T18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，其中VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量均未检出,五底三面工艺制作，色泽美观、不变色、光滑耐磨。  4、脚架：实木脚架，质地坚硬，纹理自然清晰。 | 个 | 2 |  | 图片色 |

**注：1、以上各产品规格尺寸仅做参考，具体以现场实际测量为准。**

**▲2、投标人超过预算金额的投标报价将作无效标处理。**

**三、主要商务要求**

**1、付款方式：**全部货物交付完毕并经最终验收合格后，乙方向甲方开具与合同同等金额的增值税发票，甲方在收到发票后三个月内向乙方支付全部合同价款。

**2、到货时间：**卖方必须在中标之日起10个工作日内完成所有货物的供货。

**3、到货地点：**温州市中医院指定地点。

**4、质保期**

4.1中标人对提交的所有产品免费质保期≥3年，质保期从每批次货物验收合格交付使用之日起算。

4.2质保期内，由于产品自身原因出现问题，由中标人免费更换，并达到合同约定的质量要求，中标人应该在收到院方更换通知24小时内解决处理。

**5、其他**

发货前，中标供应商须提供该批次产品的检测合格报告或合格证书。

**四、评分细则**

**1、商务技术分（0-70分）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评定项目 | 分值 | 评分细则 |
| 1 | 对应于招标文件设备技术规格及配置的偏离度 | 32 | 与遴选文件中产品规格尺寸、材料、商务要求对比，一项指标负偏离扣2分，扣完为止。 |
| 2 | 产品的档次 | 11 | 投标产品在产品系列中属高档产品的，得8-11分；属中等档次产品的，得4-7分；属低档产品的，得0-3分。 |
| 3 | 保修服务 | 3 | 产品质保期超过遴选文件要求的，每增加1年加1分，增加部分不足1年的不计分。 |
| 4 | 投标产品总体质量性能 | 11 | 投标产品在临床上的使用情况、稳定性、故障率等总体质量性能综合评价。  A档：8-11分；B档：4-7分；C档：0-3分 |
| 5 | 市场占有率 | 3 | 提供温州市或浙江省内2021年1月1日起至今与最终用户签订的同类项目合同复印件，每份有效合同得1分，最多3分。（与同一采购人签订的多份合同或协议视为一个业绩） |
| 6 | 制造商或代理商的售后服务和维修能力 | 10 | 制造商或代理商的售后服务和维修能力，服务响应速度、服务人员水平、备品备件配置等综合评价。（0-10分） |

**2、价格分（0-30分）**

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其得分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

#### **（1）报价一览表**

项目名称：温州市中医院景山院区一批家具采购（重）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 数量 | 质保期（≥3年） |
| 温州市中医院景山院区一批家具采购（重） | | 1批 |  |
| 投标报价 | （大写）人民币： | | |
| （小写）￥： | | |

**说明：**

**1、此表总计价应与下方“（二）分项报价表”中报价相一致。**

**2、不提供次表格将视为没有实质性响应招标文件。**

**3、以上全部报价包含货物到达甲方并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、保险费、安装费以及保修费、税费等。**

供应商全称（盖章）：

日 期： 年 月

**（二）分项报价表**

项目名称：温州市中医院景山院区一批家具采购（重） 单位：元（人民币）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称型号 | 规格尺寸（mm） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 大会议桌 | 5000\*1400\*760 | 张 | 1 |  |  |
| 2 | 会议椅 | 538\*620\*930 | 张 | 17 |  |  |
| 3 | 餐桌（坐12-14人) | φ2000\*760 | 张 | 1 |  |  |
| 4 | 餐椅 | 595\*650\*940 | 张 | 12 |  |  |
| 5 | 后备餐椅 | 480\*550\*940 | 张 | 4 |  |  |
| 6 | 茶桌（含茶水柜） | 3000\*800\*760 | 张 | 1 |  |  |
| 7 | 茶椅 | 标准 | 张 | 1 |  |  |
| 8 | 茶椅 | 标准 | 张 | 6 |  |  |
| 9 | 书房桌子 | 1400\*600\*760 | 张 | 1 |  |  |
| 10 | 主人椅 | 595\*650\*940 | 张 | 1 |  |  |
| 11 | 书柜博古架 | 2000\*350\*2000 | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 床头柜 | 480\*350\*280 | 个 | 2 |  |  |
| 合计（元） | | | | | |  |

**说明：**

**1、此表总计价应与上方“（一）报价一览表”中报价相一致。**

**2、不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。**

**3、以上全部报价包含货物到达甲方并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、保险费、安装费以及保修费、税费等。**

供应商全称（盖章）：

日 期： 年 月 日